INVERTOR POLAR ON/OFF GRID
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LUMINĂ RGB	*
Iluminare RGB pentru diferite moduri de lucru

Fază	1 fază
Putere maximă de intrare fotovoltaică		6200W		6500W		7500W Putere nominală de ieșire	3600W/3600VA	6200W/6200VA	7200W/7200VA Curent maxim de încărcare solară		 120A		 120A		 140ARGB comută automat cu butonul
modul de lucru al invertorului: Modul bateriei: roșu;
Mod utilitar: albastru;
Mod PV: violet;
140A
Caracteristici

 FUNCȚIONARE CU LEGĂTURA LA REȚEA	
Intrare PV (DC)

Tensiune nominală DC/tensiune maximă DC Tensiune de pornire/tensiune de alimentare clinică Tensiune maximă DC
Număr de trackere MPPT/curent maxim de intrare
IEȘIRE ÎN REȚEA (AC)
Tensiune nominală de ieșireInterval de tensiune de ieșire
Factorul de putere nominal al curentului de ieșire 

15.7A
195,5-253 V c.a.
27.0A
›0.99

31.3A
Interval de frecvență a rețelei de alimentare

49-51+1Hz

EFICIENȚĂ



Eficiență maximă de conversie (sioa r în Ac ›

98°/»

PUTERE DE IEȘIRE CU DOUĂ SARCINI (V2.0)



Încărcare completă
3600W
6200W
7200W
Sarcina principală maximă
3600W
6200W
7200W
A doua încărcare maximă (modul baterie)
1200W
2067W
2400W
Tensiune de întrerupere a sarcinii principale
22VDC
44VDC
44VDC
Tensiune de retur a sarcinii principale
26VDC
52VDC
52VDC
 FUNCȚIONARE ÎN AFARA REȚELEI	
INTRARE AC
Tensiune de pornire AC/Tensiune de repornire automată

120-140VAC/180VAC

Interval de tensiune de intrare acceptabil

90-280VAC sau 170-280VAC

Curent maxim de intrare AC
30A
40A
40A
Frecvența nominală de funcționare

50/60Hz

Putere de supratensiune
7200W
12400 W
14400W
IEȘIRE ÎN MODUL BATERIE (AC)



Tensiune nominală de ieșire

220/230/240VAC

Ieșire Wavefom

Undă sinusoidală pură

Eficiență (DC la AC)

Anii 94

BATERIE ȘI ÎNCĂRCĂTOR



WominaDCVolSge
24VDC
48VDC
48VDC
Maxmum ChargnqCuvent (SolartoAC)
120A
120A
140A
MaMmumACCñagiugOunent
100A
100A
100A
 GENERAL	
FIZIC



360VDC/500VDC
90VDCI120VDC
90-450VDC
1/27A

220/230/240VAC

















· Invertor solar cu undă sinusoidală pură (pornit / oprit din rețea)
· WIFI&GPRS disponibil pentru IOS și Android
· Invertor care funcționează fără baterie
· Restaurare cu o singură tastă la setările din fabrică
· Activare automată a bateriei cu litiu încorporate
· Încorporat 120A (pentru 3.6KW / 6.2 KW) / 140A (pentru 7.2kw)
· MPPT: Max 6200w (pentru 3.6kw), max 6500w (pentru 6.2kw)
max 7500w (pentru 7.2kw) încărcare soIar
· Interval ridicat de tensiune de intrare PV (90-450VDC) Încorporat
Kit USK anti-D pentru mediul HA RSH
· Design inteligent de încărcare a bateriei pentru a optimiza durata de viață a bateriei
· Ieșire dublă














Dimensiune, D x L x H (mm) Greutate netă (kg) INTERFAȚĂ
Port de comunicare 
ENVl RONMENT
Temperatura de funcționare 
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RS232 / WIFI / GPRS
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